**Außengestaltung mit Stufen von FCN**

*Redaktion:*

***Waldecker PR GmbH***

***Ansprechpartner:***

***Vera Höhner***

*Robert-Koch-Straße 64*

*89522 Heidenheim*

*Telefon: ++49 (07321) 34 97 43*

*E-Mail:* [*hoehner@waldecker-pr.de*](mailto:hoehner@waldecker-pr.de)

*Internet:* [*www.waldecker-pr.de*](http://www.waldecker-pr.de)

***F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG***

*Ruprechtstraße 24*

*36037 Fulda*

*Telefon: ++49 (0661) 8387 - 0*

*Fax: ++49 (0661) 8387 - 270*

*E-Mail: info@fcn-betonelemente.de*

*Internet: www.fcn-betonelemente.de*

**Höhenunterschiede stilvoll überbrücken**

Optisch ansprechende Treppen und Stufen gleichen nicht nur Höhenunterschiede zwischen verschiedenen Bodenebenen aus. Sie lassen sich auch gezielt als Gestaltungselement einsetzen. Gleich, ob repräsentativ breite Treppenanlagen vor öffentlichen Gebäuden, Einzelstufen auf Fußgängerwegen in Grünanlagen oder spezielle Stufenvarianten für den barrierefreien Zugang: Die Stufen und Treppensysteme von FCN sind gleichermaßen vielfältig einsetzbar wie formschön.

Klassische Blockstufen bietet der hessische Betonwarenhersteller mit gestrahlter Oberfläche in den Farben granit und basalt an, wahlweise mit oder ohne Untertritt. Die Variante mit unbearbeiteter Oberfläche ist mit Untertritt in grau und dunkelgrau, ohne Untertritt zusätzlich auch in erdbraun erhältlich. Für einen dreiseitigen Treppenaufbau sind Blockstufen auch als Eckelemente mit 90° bzw. 135° Winkel lieferbar. Spezielle Radienblockstufen erlauben zudem abgerundete Treppenformen. Darüber hinaus stehen Sonderlösungen wie etwa Kinderwagentreppen als Kombination aus Stufen und Rampe zur Verfügung.

Gemäß den aktuell gültigen Richtlinien besteht die Notwendigkeit, Treppenelemente im öffentlichen Raum kontrastreich sichtbar zu machen. Sie müssen auch für sehbehinderte Menschen leicht erkennbar sein. Mit einer über die gesamte Breite in die Stufe eingearbeiteten Markierung kann dies realisiert werden. FCN bietet entsprechende Stufenelemente mit Kontraststreifen an. Sie werden im Grauton basalt gefertigt und sind über die gesamte Breite an der Stufenkante mit einem weißen Kontraststreifen markiert. Infolgedessen kann die Sturzgefahr – nicht nur bei Dunkelheit – deutlich minimiert werden. Nach DIN 32984:2011-10 – Bodenindikatoren im öffentlichen Raum – muss bei einer frei angelegten Treppenanlage bis zu drei Stufen jede Stufe über eine Markierung verfügen. Folgen mehr als drei Stufen direkt aufeinander, ist jeweils die erste sowie die letzte Stufe zu markieren. Auf diese Weise wird eine potenzielle Gefährdung von Fußgängern so weit wie möglich ausgeschlossen.

Mehr Infos zu den Produkten von FCN gibt es im Internet unter [www.nuedling.de/betonelemente](http://www.nuedling.de/betonelemente).

Ein Bild, das draußen, Himmel, Treppe, Gebäude enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Sicherheit geht vor: Die Blockstufen mit Kontraststreifen sind jederzeit und auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut zu erkennen.

Ein Bild, das draußen, Treppe, Himmel, Pflanze enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Mit den speziellen Kinderwagenstufen, einer Kombination aus Stufen und Rampe, sind Treppenanlagen für Eltern mit Kinderwagen kein Hindernis.

**Bilder: F. C. Nüdling, Fulda**