**Badewanne Buffalo mit Tür-Einstieg – bequem und elegant**

*Redaktion:*

***Waldecker PR GmbH***

***Büro für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit***

*Ansprechpartnerin:*

*Marion Paul*

*Ringstraße 49*

*56357 Holzhausen*

*Telefon: ++49 (06772) 969 87 39*

*E-Mail:* [*paul@waldecker-pr.de*](mailto:paul@waldecker-pr.de)

*Internet:* [*www.waldecker-pr.de*](http://www.waldecker-pr.de)

***Duschwelten***

***Breuer GmbH & Co. KG***

*August-Horch-Str. 1*

*56566 Neuwied*

*Telefon: ++49 (0)2631) 8607-0*

*Fax: ++49 (0)2631) 8607-222*

*E-Mail:* [*info@duschwelten.de*](mailto:info@duschwelten.de)

*Internet:* [*www.duschwelten.de*](http://www.duschwelten.de)

*[](https://www.youtube.com/channel/UCSYRjLVyfm7t66cZTpM0lEg)*

März 2025

25003

*Dieses einstiegsfreundliche Modell mit Glastür gehört zu den Highlights im neuen* [*Badewannen- und Whirlpool-Sortiment*](https://www.duschwelten.de/badewannen-whirlpools/) *von Duschwelten. Mit vier Größen und drei wählbaren Türpositionen bringt sie Komfort in jedes Badezimmer. Vielfältiges Zubehör ist ebenso verfügbar wie ein individueller Zuschnitt ab Werk.*

Entwickelt von dem Wannenspezialisten BörSting GmbH, Schöppingen, erlaubt die Badewanne Buffalo barrierearmes Baden sowie Duschen auf großzügiger Fläche. Ihre Zugangstür aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) lässt sich links, rechts oder mittig platzieren. Die Tür ist mit einer hochwertigen Dichtung aus dauerelastischem Silikon versehen und schwingt an verchromten Messingscharnieren nach innen. So ergibt sich eine bequeme Einstiegshöhe von nur 19,5 cm.

Bei Lieferung vormontiert sind das Untergestell mit Randunterstützung sowie eine VIEGA Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex. Als Spritzschutz können Pendel- oder Drehtüren der [Serie MK520](https://www.duschwelten.de/badewannenaufsatz/?p=1&o=8&n=8&f=542) auf dem Wannenrand aufgesetzt werden. Ergänzend sind Sitze aus schwarzem PE erhältlich, die bis ca. 160 kg tragen. Zusätzliche Sicherheit schaffen auf Wunsch chromfarbene Badewannengriffe und eine ganzflächige Anti-Slip-Ausstattung.

Die Badewanne Buffalo ist in vier Formaten verfügbar: 150/160/170 x 75 x 48 cm oder 180 x 80 x 48 cm. Auf Anfrage lässt sich die Wanne bereits im Werk nach Bedarf kürzen. So kann der Handwerker viele Einbausituationen umsetzen und spart Zeit bei der Installation. Menschen mit Pflegegrad können zudem für das Modell Buffalo bis zu 4.180 € an Zuschuss durch die Pflegekasse erhalten.

Weitere Informationen rund um die Produkte und den Service sind auf der Website [www.duschwelten.de](http://www.duschwelten.de) zu finden.

Ein Bild, das Wand, Im Haus, Badezimmer, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.Die Badewanne Buffalo in einer Ausführung mit linksseitigem Türeinstieg, ergänzt um eine Sitzfläche und eine aufgesetzte Klarglas-Pendeltür.

Die Glastür aus Einscheiben-Sicherheitsglas mit hochwertiger Türdichtung öffnet sich nach innen. Dabei kann der Türeinstieg links, rechts oder mittig platziert werden.

**Bilder: Duschwelten, Neuwied**