**Eisbildung ade**

*Redaktion:*

***Waldecker PR GmbH***

***Büro für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit***

*Ansprechpartnerin:*

*Janine Ebenau*

*Kronenstraße 60*

*40217 Düsseldorf*

*Telefon: ++49 (174) 654 85 03*

*E-Mail:* [*ebenau@waldecker-pr.de*](mailto:ebenau@waldecker-pr.de)

*Internet:* [*www.waldecker-pr.de*](http://www.waldecker-pr.de)

***BA-Bachler ProduktionsgmbH***

***Badgasse 413  
8962 Gröbming (A)***

***Tel. +43 (0)3685 231890***

*E-Mail:* [*office@bachler.at*](mailto:office@bachler.at)

*Internet: [www.bachler.at](http://www.bachler.at)*

**Wärmepumpen-Pflegesystem inklusive Vereisungsschutz**

*Die „Anti Ice Shield“-Spezialversiegelung von BA-Bachler verhindert die Eisbildung an Wärmepumpen-Außengeräten, da sie stehendes Wasser an Ventilator- und Auslassbereichen zuverlässig abführt. Bis zu zehn Monate hält die Versiegelung und macht energieintensive Begleitheizungen überflüssig – und ist damit eine effiziente Lösung zur Geräusch- und Schadensprävention bei der Wartung von Wärmepumpen.*

In kalten Wintermonaten kommt es bei Wärmepumpen-Außengeräten häufig zu Eisbildungen beim Ventilator und Luftauslass. Das stehende Wasser gefriert, was nicht nur zu störenden Klappergeräuschen führen kann. Auch das Risiko von Schäden an Rotoren und Gittern ist erhöht. Übliche Lösungen wie Begleitheizbänder verursachen zusätzlichen Energieverbrauch und steigende Betriebskosten. Doch das ist nun dank eines Gemeinschaftsprojektes erfahrender SHK-Handwerker und Profis Geschichte.

Als praxisnahe Alternative entwickelte Bachler gemeinsam mit führenden Handwerkern wie Bruno Friedmann (in Social Media als Nample bekannt), Lars Wichert von Wichert Installationen oder Nicky Hupertz von tecalor eine spezielle Anti-Ice-Versiegelung. Das System besteht aus einem vorbereitenden Cleaner zur Entfettung sowie einer glatten, körnungsfreien Politur, die das Ablaufen von Wasser fördert und die Eisbildung deutlich reduziert. Die körnungsfreie Versiegelung, die mit speziellem Vlies und Akkugerät aufgetragen wird, ist nach kurzer Trocknungszeit (ca. 20-30 Minuten, je nach Außenfeuchtigkeit) einsatzbereit und wirkt bis zu zehn Monate.

Das Set ist als L-Boxx-Lösung konzipiert und ergänzt bestehende Wartungstools für Wärmepumpen ideal. Für das Handwerk bietet „Anti Ice Shield“ eine energieeffiziente, langlebige Maßnahme zur Geräusch- und Schadensprävention und wertet jede Wartung nachhaltig auf. Erhältlich sind die Produkte über den SHK-Fachgroßhandel von BA-Bachler.

Weitere Details über das Produkt sowie das Unternehmen gibt‘s unter [www.bachler.at](http://www.bachler.at).



Das Wärmepumpen-Pflegesystem inklusive Vereisungsschutz ist als L-Boxx-Lösung konzipiert und ergänzt bestehende Wartungstools für Wärmepumpen ideal.

Die „Anti Ice Shield“-Spezialversiegelung von BA-Bachler verhindert die Eisbildung nachhaltig bis zu 10 Monate an Wärmepumpen-Außengeräten.

**Abbildungen: BA-Bachler ProduktionsgmbH/ Gröbming (A)**