**Neu: Fassadenintegrierte Luftführung von Meltem**

*Redaktion:*

***Waldecker PR GmbH***

***Büro für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit***

*Ansprechpartnerin:*

*Vera Höhner*

*Robert-Koch-Straße 64*

*89522 Heidenheim/Brenz*

*Telefon: ++49 7321 34 97 43*

*E-Mail:* [*hoehner@waldecker-pr.de*](mailto:hoehner@waldecker-pr.de)

*Internet:* [*www.waldecker-pr.de*](http://www.waldecker-pr.de)

***Meltem GmbH***

*Am Hartholz 4*

*82239 Alling*

*Telefon: ++49 (08141) 404179-0*

*Fax: ++49 (08141) 404179-9*

*E-Mail:* [*info@meltem.com*](mailto:info@meltem.com)

*Internet:* [*www.meltem.com*](file:///C:/Users/Janine%20Ebenau/Desktop/www.meltem.com)

**Effektive Kanalführung für Neubau und Sanierung**

*Bei der Installation von Lüftungsanlagen kommen neben bautechnischen und wirtschaftlichen Aspekten vermehrt auch optische Belange zum Tragen. Soll die Lüftungstechnik auch in der Sanierung möglichst unsichtbar bleiben, bietet Meltem für die Installation der Komfortlüftungsgeräte nun eine neue fassadenintegrierte Kanalführung an – die Zu- und Abluftleitungen werden in das Wärmedämmverbundsystem eingebettet.*

Die Innovation ermöglicht kostengünstig und mit relativ geringem Installationsaufwand den nachträglichen Anschluss von weiteren Räumen an ein einzelnes Komfortlüftungsgerät. Sie eignet sich für Neubauten, insbesondere aber auch für die Nachrüstung bei der energetischen Sanierung. Im Zuge der Fassadendämmung erfolgt die Verlegung der Kanalführung für Zuluft und Abluft innerhalb des Wärmedämmverbundsystems (WDVS).

So lassen sich sogar im Nachhinein, selbst bei schwierigen baulichen Gegebenheiten, weitere Räume an das Lüftungsgerät anbinden. Auf diese Weise kann auch die Installation einer Mehrraumlösung einfach, schnell und kostengünstig in einen bestehenden Sanierungsfahrplan integriert werden.

Die sonst bei einer Nachrüstung möglicherweise sichtbaren Kanäle für die Luftführung im Gebäudeinneren, bzw. die Abkofferung dieser, sind nicht notwendig. Davon profitiert die Ästhetik im Innenbereich erheblich. Die Luftansaugung der Abluft bzw. Einströmung der Zuluft erfolgt in den jeweiligen Räumen über formschöne Tellerventile in der Wand.

Weitere Informationen zur Komfortlüftung von Meltem gibt es auf [www.meltem.com](http://www.meltem.com).

Ein Bild, das Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

Ein Bild, das Wand, Mobiliar, Design, Im Haus enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.Mit der neuen, fassadenintegrierten Kanalführung von Zu- und Abluft im Wärmedämmverbundsystem bietet Meltem eine effiziente Lösung für Neubau und Sanierung.

Der Pluspunkt für die Ästhetik: Auf die sichtbaren Kanäle für die Luftführung im Innenbereich, bzw. die Abkofferung dieser, kann bei der nachträglichen Installation verzichtet werden.

**Bilder: Meltem GmbH, Alling**