**Greenstar Rasenplatte von FCN**

*Redaktion:*

***Waldecker PR***

***Ansprechpartner:***

***Vera Höhner***

*Robert-Koch-Straße 64*

*89522 Heidenheim*

*Telefon: ++49 (07321) 34 97 43*

*E-Mail:* [*hoehner@waldecker-pr.de*](mailto:hoehner@waldecker-pr.de)

*Internet:* [*www.waldecker-pr.de*](http://www.waldecker-pr.de)

[](http://www.google.de/imgres?q=facebook&sa=X&rls=com.microsoft:de:IE-SearchBox&rlz=1I7DVXA_deDE388&biw=1680&bih=850&tbm=isch&tbnid=iNKmmdpQ9a4AtM:&imgrefurl=http://www.esslinger-verlag.de/custom/index/sCustom/204&docid=HRUy9ADPlNS6-M&imgurl=http://www.esslinger-verlag.de/media/image/facebook_logo.png&w=1250&h=1249&ei=VHx2UcWtD4qG4ASO74HQDg&zoom=1&iact=hc&vpx=899&vpy=151&dur=4531&hovh=224&hovw=225&tx=110&ty=116&page=1&tbnh=150&tbnw=150&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:4,s:0,i:174)

***F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG***

*Ruprechtstraße 24*

*36037 Fulda*

*Telefon: ++49 (0661) 8387 - 0*

*Fax: ++49 (0661) 8387 - 270*

*E-Mail: info@fcn-betonelemente.de*

*Internet: www.fcn-betonelemente.de*

**Regenwasserbewirtschaftung und Gestaltung auf einen Nenner gebracht**

Um einen gleichmäßigen Wasserhaushalt im Boden sicherstellen zu können, greifen Planer und Architekten bei der Konzeption der Flächenbefestigung gern auf ökologische Pflastersysteme zurück. Sie erlauben die direkte Versickerung des Niederschlags an Ort und Stelle. Wie formschön eine moderne Flächengestaltung mit Drainagewirkung aussehen kann, zeigt FCN mit der [greenstar Rasenplatte](https://www.nuedling.de/betonelemente/produkte/umwelt-oeko/greenstar-rasenplatte/).

Die schmal wirkenden, rechteckigen Steinformate eignen sich mit ihrer geraden Linienführung in erster Linie für den Einsatz in der sachlich-modernen Architektur. Drei parallel angeordnete Fugen mit je 4 cm Breite erzielen einen eleganten Effekt. Sie sind quer zur Verlegerichtung angeordnet, sodass sich in der Fläche ein interessantes Bild mit Streifenoptik ergibt. Der Anteil der offenen zu den geschlossenen Flächen beträgt 1/3 zu 2/3.

Je nach Anforderung lassen sich die Fugen mit Basaltsplitt ausführen oder mit Rasen begrünen. Die Begrünung ist sehr gut möglich, da die Dicke der Platte von 8 cm und die Breite der Stege genug Raum für Rasengittersubstrat bietet. Das Wachstum von Gras wird dadurch gefördert.

Erhältlich ist die greenstar Rasenplatte in den zwei Farbstellungen grau (uni) sowie nordisch grau dunkel (gestreift). Die Abmessungen betragen 60 x 40 cm in den beiden Dicken von 8 und 10 cm. Mit der Belastungsklasse B2 eignet sich die Rasenplatte für Areale mit geringer Verkehrsbelastung wie etwa Pkw-Stellflächen, Carports oder Grundstücksauffahrten. Gleich, in welchem Bereich greenstar zum Einsatz kommt, sie kombiniert in jedem Fall sinnvolle Ein Bild, das draußen, Himmel, Auto, Landfahrzeug enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.ökologische Akzente mit hohem gestalterischem Anspruch.

Ein Bild, das draußen, Gebäude, Himmel, Eigentum enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.Ein Blickfang mit ökologischem Anspruch: Die greenstar Rasenplatte von FCN kombiniert elegante Optik mit guter Drainagewirkung.

Die greenstar Rasenplatte eignet sich mit ihrer geraden Linienführung besonders für den Einsatz in der sachlich-modernen Architektur.

**Bilder: F. C. Nüdling, Fulda**