**Hängend oder stehend, solo oder hybrid: Die neue Wärmepumpen-Inneneinheit von Remeha passt sich an**

***Redaktion:***

***Büro für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
WALDECKER PR GmbH***

***Ansprechpartnerin:***

*Stefanie Schetter*

*In der Büg 26*

*90453 Nürnberg*

*Telefon: ++49 (0)911 38 44 02 63*

*E-Mail:* [*schetter@waldecker-pr.de*](mailto:schetter@waldecker-pr.de)

*Internet:* [*www.waldecker-pr.de*](http://www.waldecker-pr.de/)

***Remeha GmbH***

*Rheiner Straße 151*

*48282 Emsdetten*

*Telefon: ++49 (0)2572 9161-140*

*Fax: ++49 (0)2572 9161-66-140*

*E-Mail:* [*info@remeha.de*](mailto:info@remeha.de)

*Internet:* [*www.remeha.de*](http://www.remeha.de)

***Pressekontakt:***

*Stefan Reinermann*

*Mobil: ++49 (0)162 6797189*

*E-Mail:* [*stefan.reinermann@remeha.de*](mailto:stefan.reinermann@remeha.de)

**Emsdetten – Remeha bringt zum 1. November eine neue Wärmepumpen-Inneneinheit auf den Markt: die Confida 50. Sie ergänzt das im Frühjahr eingeführte Portfolio an Inneneinheiten zur Luft-Wasser-Wärmepumpe Remeha Confida MB 400.**

Die Inneneinheit Confida 50 ist eine kompakte Konstruktion, die Trennpufferspeicher, Nachheizung, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und LIN-Pumpe bereits enthält. So bleiben Installations- und Verdrahtungsaufwand gering, es muss lediglich ein Trinkwasserspeicher ergänzt werden. Der optional erhältliche Standsockel ermöglicht sogar eine bodenstehende Installation. Damit lässt sich die Einheit zum Beispiel unkompliziert unter einem Spitzdach platzieren, auch wenn keine lotrechte Wand zur Aufhängung vorhanden ist.

Die Confida 50 gibt es als monoenergetische Variante (Confida 50 E) oder als vorgefertigtes System für den hybriden Betrieb (Confida 50 H). Optional steht ein Anschluss-Kit zur Verfügung, in dem 3-Wege-Ventil sowie Absperrungen und Manometer schon integriert sind. Zudem bietet Remeha ab November neues Aufstellzubehör für die Wärmepumpen-Außeneinheit Confida MB 400 sowie neue Größen des Pufferspeichers Centra an. Weitere Informationen unter [www.remeha.de/confida-mb](http://www.remeha.de/confida-mb)

Die Confida 50 Inneneinheit gibt es als monoenergetische und als hybridoptimierte Variante, wahlweise auch mit Anschlusskit oder Standsockel.

**Bild: Remeha, GmbH, Emsdetten**