**Kompakt, flexibel und leicht: der mobile Adsorptions-Entfeuchter ASF 110**

*Redaktion:*

***Waldecker PR GmbH***

***Büro für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit***

*Ansprechpartnerin:*

*Marion Paul*

*Ringstraße 49*

*56357 Holzhausen*

*Telefon: ++49 (06772) 969 87 39*

*E-Mail:* [*paul@waldecker-pr.de*](mailto:paul@waldecker-pr.de)

*Internet:* [*www.waldecker-pr.de*](http://www.waldecker-pr.de)

***REMKO GmbH & Co. KG***

*Im Seelenkamp 12*

*32791 Lage*

*Telefon: ++49 (05232) 606 - 0*

*Fax: ++49 (05232) 606 - 260*

*E-Mail:* [*info@remko.de*](mailto:info@remko.de)

*Internet:* [*www.remko.de*](http://www.remko.de)

[](https://de-de.facebook.com/RemkoDeutschland/)[](https://de.linkedin.com/company/remko-gmbh-&-co-kg)

*[](https://www.youtube.com/user/RemkoTeam/featured)* [](https://www.instagram.com/remkodeutschland/?hl=de)

*Überall, wo getrocknet und entfeuchtet werden soll, kommt der* [*Adsorptions-Entfeuchter ASF 110*](https://www.remko.de/entfeuchtung/luftentfeuchter/asf/) *von REMKO zum Einsatz. Das reicht vom privaten Umfeld über Museen und Archive bis zu Lagerräumen und Baustellen. Denn mit seinem geringen Gewicht und den schmalen Abmessungen passt das Gerät praktisch überall.*

Mit dem ASF 110 gelingt bis in niedrige Temperaturen eine kontinuierliche Entfeuchtung ohne Abtauphasen. Durch die ständige Zirkulation reduziert sich die relative Luftfeuchtigkeit (r.F.) auf den eingestellten Wert. Zudem ist das Gerät mit der Swing-Funktion ausgestattet. Sie ermöglicht mit ihrem großen Radius eine optimale Luftzirkulation – ideal für verwinkelte Räume. REMKO setzt auf ein umweltfreundliches Funktionsprinzip mit einem Adsorptionsrotor. Dabei wird auf schädliche Betriebsmittel verzichtet.

Mit einem Gewicht von 6,8 kg und den schlanken Maßen 499 x 317 x 213 mm (H/B/T) plus Tragegriff lässt sich das Gerät überall problemlos einsetzen. Die wichtigsten Eckdaten des ASF 110 im Überblick:

* Tagesentfeuchtungsleistung von 9 l
* Luftleistung bis 120 m³/h
* Zweistufiger Luftvolumenstrom mit 57 oder 120 m³/h
* Einsatzfeuchtigkeitsbereich von 45 bis 100 % r.F.

Auch die Handhabung gestaltet sich einfach, denn über das Bedienfeld oben werden Timer und weitere Daten eingegeben. Der Kondensatbehälter mit drei Litern Inhalt kann rasch geleert werden. Optional lässt sich eine dauerhafte Ableitung des Kondensats einrichten.

Ein Bild, das Gerät, Haushaltsgerät enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.Weitere Informationen zu Produkten aus dem Hause REMKO sind auf [www.remko.de](http://www.remko.de) zu finden.

Ein Bild, das Drucker, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.Der mobile Adsorptions-Entfeuchter ASF 110 überzeugt mit seiner umweltfreundlichen Technik und den flexiblen Einsatzmöglichkeiten.

Tragegriff, übersichtliches Display und rasche Entleerung des Kondensatbehälters sind Pluspunkte des mobilen Adsorptions-Entfeuchters ASF 110.

**Bilder: REMKO, Lage**