**Kleiner und schneller eingebaut: Airjekt 1 Ceramic mit neuer Türgröße**

**Maisach, Oktober 2024 – Kutzner + Weber, eine Marke der Raab-Gruppe, hat den Airjekt 1 Ceramic weiterentwickelt. Das neue Modell ist nun zusätzlich in der Türgröße von 140 × 200 mm erhältlich und mit einem Verschlussriegel ausgestattet. Daher kann der Feinstaubabscheider noch einfacher und platzsparender in vorhandene Schornsteine integriert werden. Dies hilft auch Hausbesitzern und Ofenbauern bei der Umsetzung.**

Die hohe Nachfrage bei der Nachrüstung von Feinstaubabscheidern wird zum Jahresende weiter stark ansteigen. Der Hintergrund: Ende 2024 läuft die Frist für Kamin- und Kachelöfen aus, die vor dem 21.03.2010 eingebaut wurden und die Grenzwerte der 2. Stufe der 1. BImSchV nicht erfüllen. Für diese Anwendungen hat Kutzner + Weber die neue Version Airjekt 1 Ceramic mit Verschlussriegel in der Türgröße 140 × 200 mm konzipiert.

Durch die raffinierte Befestigung der Abscheideeinheit am Putztürrahmen mit einem hochschiebbaren Riegel konnte die Baugröße stark reduziert werden. Des Weiteren wurde der Keramikisolator verkürzt. Deshalb lässt sich der neue Airjekt 1 Ceramic noch einfacher in gängige Reinigungsverschlüsse im Schornstein einbauen.

Eine Installation in die beliebten Leichtbauschornsteine mit minimaler Außenabmessung ist ebenfalls möglich, sofern diese über geeignete obere Reinigungsöffnungen verfügen. Ein weiterer Vorteil: Die neue Geometrie verlängert die Reinigungsintervalle.

Kutzner + Weber hat auch das bewährte Türformat 200 × 300 mm auf die neue Technik mit Verschlussriegel umgestellt. So ist der bisherige Airjekt 1 Ceramic ebenfalls mit einfacherer Handhabung erhältlich. Auf diese Weise kann für die Montage unter Dach je nach Einbausituation die passende Größe gewählt werden. In jedem Fall sind Hausbesitzer und Ofenbauer gut beraten, sich im Vorfeld mit dem zuständigen bezirksbevollmächtigten Schornsteinfeger genau abzustimmen.

Der Airjekt 1 Ceramic entspricht dem Stand der Technik gemäß VDI 3670, wie er in der 1. BImSchV für Feinstaubpartikelabscheider gefordert ist, sowie allen Vorschriften. Die neue Konstruktion mit Verschlussriegel ist in der DIBt-Zulassung 7.4-3442 bereits seit Längerem integriert.

Weitere Informationen zum Unternehmen sind unter [www.raab-gruppe.de](http://www.raab-gruppe.de) zu finden.

Ein Bild, das Gebäude, Wand, Backstein, Im Haus enthält.

Automatisch generierte BeschreibungDer Airjekt 1 Ceramic mit Verschlussriegel, hier eingebaut in einen Schornstein mit Keramikrohr.

Ein Bild, das Wand, Im Haus enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Auch in Leichtbauschornsteinen findet der Airjekt 1 Ceramic Platz.

Ein Bild, das Metallwaren, Schloss, Design enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Jetzt in zwei Baugrößen – der Airjekt 1 Ceramic mit Verschlussriegel. Links die neue Türgröße 140 × 200 mm, rechts das bekannte Format 200 × 300 mm.

**Bildquelle: Raab-Gruppe**

**Über die Raab-Gruppe**

Die Raab-Gruppe mit den Marken Raab, Kutzner + Weber und NET ist einer der führenden Anbieter für Abgastechnik für Wärmeerzeuger – von der Zuluft über die Feuerstätte, Verbindungsleitung bis zur Schornsteinmündung. Die Philosophie des Unternehmens ist der „intelligente Schornstein“, ein System von intelligent aufeinander abgestimmten Komponenten, um den Schadstoffausstoß zu reduzieren und Energieeinsparungen zu realisieren. Das Produktportfolio umfasst Edelstahlabgasanlagen, Schornsteinkomponenten – wie (Feinstaub-)Partikelabscheider, Zugbegrenzer, Abgasklappen, Schalldämpfer, Rauchsauger – und Anlagen zur Wärmerückgewinnung, sowohl für Privatgebäude als auch für Gewerbe- und Industrieobjekte. Perfekt aufeinander abgestimmt sorgen diese Komponenten für Sicherheit, Geräteeffizienz und Emissionsreduzierung. Alle Teile werden dabei in Deutschland gefertigt. Die Abteilung Raab-Anlagentechnik übernimmt die Planung und Realisierung von Großanlagen, von der Konzepterstellung bis zur schlüsselfertigen Montage. Instandsetzung, Spezialleistungen oder Full Service – der Kunde hat die Wahl. Weitere Informationen finden Sie unter: [www.raab-gruppe.de.](https://www.raab-gruppe.de)

**Pressekontakt**

Anna Behrendt-Faupel Joseph Raab GmbH & Co. KG Kutzner + Weber GmbH

Raab-Gruppe Gladbacher Feld 5 Frauenstr. 32

Tel.: +49 (0) 8141 957-103 56566 Neuwied 82216 Maisach

[anna.behrendt@raab-gruppe.de](mailto:anna.behrendt@raab-gruppe.de) [info@raab-gruppe.de](mailto:info@raab-gruppe.de) [info@raab-gruppe.de](file://SPRDC/Daten/Raab-Gruppe/PIs/2022-02%20IFH%20intherm/info@raab-gruppe.de)

www.[raab-gruppe.de](http://raab-gruppe.de) [www.raab-gruppe.de](file://SPRDC/Daten/Raab-Gruppe/PIs/2022-02%20IFH%20intherm/www.raab-gruppe.de) [www.raab-gruppe.de](file://SPRDC/Daten/Raab-Gruppe/PIs/2022-02%20IFH%20intherm/www.raab-gruppe.de)

**Agenturkontakt**

Marion Paul

Waldecker PR GmbH

Tel.: +49 (0) 6772 969 87 39

[paul@waldecker-pr.de](mailto:paul@waldecker-pr.de)

[waldecker-pr.de](https://waldecker-pr.de)

Referenznummer: 2024 09 12 KW Info zu neuer Türvariante Airjekt