|  |  |
| --- | --- |
| PRESSE - INFO | Dez. 2024 |
| 24016 |

***Aktuelle Pressemeldungen und Bilder können auch unter*** [***www.waldecker-pr.de***](http://www.waldecker-pr.de) ***heruntergeladen werden.***

***Abdruck frei / Beleg erbeten.***

|  |  |
| --- | --- |
| *Redaktion:* *Waldecker PR GmbH* *Ansprechpartnerin:*  *Vera Höhner*  *Robert-Koch-Straße 64*  *89522 Heidenheim*  *Telefon :++49 (07321) 34 97 43*  *E-Mail:* [*info@waldecker-pr.de*](mailto:info@waldecker-pr.de)  *Internet:* [*www.waldecker-pr.de*](http://www.waldecker-pr.de) *Kann GmbH Baustoffwerke* *Bendorfer Straße*  *56170 Bendorf*  *Telefon: ++49 (02622) 707-119*  *Fax: ++49 (02622) 707-165*  *E-Mail:* [*info@kann.de*](mailto:info@kann.de)  *Internet:* [*www.kann.de*](http://www.kann.de) | **Rion Betonplus Terrassenplatten für zeitlose Looks**  **Design und Qualität von Bestand**  *Die Betonplus-Serie zeichnet sich durch attraktive, langlebige Keramikdekors und einfache Verlegbarkeit aus. Mit dem neuen Design Rion bereichert KANN das Sortiment um großzügige Terrassenplatten in vier naturnahen Farbtönen.*  Nicht nur optisch fällt die fein strukturierte Oberfläche der [Rion Betonplus Terrassenplatte](https://www.kann.de/produkte/terrassenplatten-keramik/rion-betonplus/) im modernen Garten positiv auf. Die 2 cm dicke Granitkeramikschicht der Betonplus Verbundplatten besticht auch mit angenehmer Haptik und bietet durch ihre Rutschhemmungsklasse R11 den Füßen sicheren Halt. Gleichzeitig ist das Material resistent gegen Kratzer, Frost, Tausalz, aber auch Moos, Flechten oder Schimmel. Da es maximal 0,5 % Feuchtigkeit aufnimmt, lässt es sich besonders leicht reinigen.  Die Keramikoberfläche ist kraftschlüssig mit einem 3 cm starken Betonkern verbunden. Daraus ergibt sich ein höheres Eigengewicht von 115 kg/m², welches eine einfachere, lagestabile Verlegung im Splittbett ermöglicht. Durch die Gesamtstärke von 5 cm eignen sich die Platten zudem sehr gut für eine gebundene Verfugung. Ungefaste Ränder und angeformte Abstandhalter erzeugen ein schmales, gleichmäßiges Fugenbild, bei Kreuzfuge ebenso wie im Halb- oder Drittelversatz. Wer eine eher ruhige Flächenoptik schätzt, wird bei den Farbvarianten Zementgrau und Zementanthrazit fündig. Für einen lebhafteren Eindruck bieten sich die Nuancen Beigebraun-meliert oder Tiefgrau-meliert an. Im Format 80 x 80 x 5 cm eignet sich die Terrassenplatte ideal zur Gestaltung großzügiger Flächen.  Weitere Informationen und Daten sind unter [www.kann.de](http://www.kann.de) zu finden.  Mit geraden Linien und naturnahen Oberflächen strahlt die Terrasse im Rion-Design Ruhe und Klarheit aus. Die Keramikschicht der Betonplus-Platten ist resistent gegen Kratzer und unerwünschten Bewuchs.  Rutschhemmend auch bei Nässe: An diesem Pool sind Rion Betonplus Terrassenplatten in tiefgrau-meliertem Ton und aufgelockertem Versatzmuster verlegt.  **Fotos: KANN, Bendorf**  Die KANN Gruppe zählt zu den führenden Herstellern von Betonprodukten in Deutschland. Ihre Angebotspalette erstreckt sich von Rohstoffen über Transportbeton und Logistikdienstleistungen bis hin zu Produkten für den Straßen-, Garten- und Landschaftsbau. Bundesweit betreibt die KANN Gruppe mit ihren Tochtergesellschaften heute mehr als 60 Produktionsstandorte, an denen 1.200 Mitarbeiter beschäftigt sind. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|