**Vitramo-Neuheit: Infrarot-Heizelement als LED-Leuchte**

**Wärme und Licht designstark vereint**

*Redaktion:*

***Waldecker PR GmbH***

***Büro für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit***

*Ansprechpartnerin:*

*Marion Paul*

*Ringstraße 49*

*56357 Holzhausen*

*Telefon: ++49 (06772) 969 87 39*

*E-Mail:* [*paul@waldecker-pr.de*](mailto:paul@waldecker-pr.de)

*Internet:* [*www.waldecker-pr.de*](http://www.waldecker-pr.de)

***Vitramo GmbH***

*Zur Altenau 6*

*97941 Tauberbischofsheim*

*Telefon: ++49 (0)9341-8495717*

*Fax: ++49 (0)9341-8494749*

*E-Mail:* [*info@vitramo.com*](mailto:info@vitramo.com)

*Internet*[*: www.infrarotheizung-vitramo.de*](https://www.infrarotheizung-vitramo.de/)

[](https://www.facebook.com/Vitramo.GmbH/)[](https://www.linkedin.com/company/vitramo?original_referer=)

*[](https://www.youtube.com/user/vitramo)* [](https://www.instagram.com/vitramo_infrarotheizung/)

[Ein Bild, das Logo, Vogel enthält.

Automatisch generierte Beschreibung](https://twitter.com/vitramo)[Ein Bild, das Symbol, Grafiken, Schrift, weiß enthält.

Automatisch generierte Beschreibung](https://www.xing.com/pages/vitramogmbh)

*Eine als Heizelement fungierende LED-Leuchte erweitert das umfangreiche Programm an Infrarot-Heizungslösungen von Vitramo. Diese optisch besonders attraktive Produktvariante eröffnet verschiedene Einsatzmöglichkeiten in abgehängter oder direkter Deckenmontage.*

In der Produktneuheit „LED-integriertes Glasheizelement der Baureihe VL-H“ verbindet Vitramo eine hocheffiziente Decken-Infrarotheizung mit einer integrierten LED-Beleuchtung. Die gesamte Oberfläche strahlt nicht nur Wohlfühlwärme aus, sondern auch ein in der Helligkeit sowie im Farbspektrum einstellbares LED-Licht (2700 K, 4500 K, 6500 K). Der Rahmen aus hochwertigem Esche-Massivholz unterstreicht die Kombination von modernster Technik mit designstarker Ästhetik. Er verleiht der wärmenden Leuchte eine natürliche Optik, die sich harmonisch in verschiedene Einrichtungsstile einfügt. Die Infrarotheizung dient somit nicht nur als Heiz- und Lichtquelle, sondern wirkt auch als dekoratives Element im Raum.

Die Vitramo-Neuheit mit Lichtfunktion ist ideal für den Arbeitsplatz im Büro, für Empfangsbereiche und natürlich für den privaten Wohnraum. Neben der Qualität und dem Design zeichnet sie sich auch durch Flexibilität aus: Heizung und Licht können unabhängig voneinander oder zusammen genutzt werden. Das Paneel lässt sich sowohl direkt an der Decke als auch abgehängt montieren. Die Oberfläche besteht aus satiniertem 4 mm-Einscheibensicherheitsglas, die Abmessungen des Produktes betragen 320 mm x 1220 mm x 60 mm. Mit einer Heizleistung von nur 350 Watt je Leuchte wird eine Oberflächentemperatur von ca. 110 °C erreicht. Auch unmittelbar über Aufenthaltsbereichen von Menschen montiert spenden die Elemente der Baureihe VL-H stets eine angenehme Temperatur, ohne zu überwärmen. 500 mm Kabel mit Seilabhängung für die Deckenmontage sind im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen zu Anwendungen und Produkten stehen auf [www.infrarotheizung-vitramo.de](http://www.infrarotheizung-vitramo.de) bereit.

Die Vitramo-Neuheit, die doppelt strahlt – mit sanftem LED-Licht und ebenso sanfter Infrarotwärme.

Die ideale Licht-/Wärme-Kombination fürs Büro und für zu Hause von Vitramo.

**Bild: Vitramo GmbH, Tauberbischofsheim**