**Von der Innovation zum Klassiker: die Dämmrolle tempusROLL**

*Redaktion:*

***WALDECKER PR GmbH***

***Büro für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit***

***Ansprechpartner:***

Janine Ebenau

Kronenstraße 60

40217 Düsseldorf

Telefon: ++49 (174) 654 85 03

E-Mail: [ebenau@waldecker-pr.de](mailto:ebenau@waldecker-pr.de)

Internet: [www.waldecker-pr.de](http://www.waldecker-pr.de)

***herotec GmbH Flächenheizung***

*Am Bosenberg 7*

*59227 Ahlen*

*Telefon: ++49 (02382) 8085-0*

*Fax: ++49 (02382) 8085-33*

*E-Mail:* [*info@herotec.de*](mailto:info@herotec.de)

*Internet:* [*www.herotec.de*](http://www.herotec.de)

*Die Spezialisten der herotec GmbH waren mitunter die ersten Produzenten hochwertiger Flächenheizung in variablen Stärken. Seit 1980 das Start-Modell auf den Markt kam, sind die verlegefertigen Wärme- und Trittschalldämmmatten von herotec aus der Branche nicht mehr wegzudenken.*


Ausrollen, zuschneiden, fixieren: Die Dämmrolle tempusROLL schafft im Handumdrehen eine wärme- und trittschallisolierende Verlegebasis für Flächenheizungsrohre aller Dimensionen und Werkstoffe. Die Matte aus güteüberwachtem Polystyrolschaum EPS ist mit einer dünnen, reiß- und wasserfesten Verbundfolie versehen. Sie erfüllt Baustoff-/Brandklasse E nach EN 13501-1:2000 und eignet sich zur Verlegung unter Nassestrichen. Beim sauberen Zuschneiden ebenso wie bei der Rohrplatzierung hilft das aufgedruckte 50-mm-Verlegeraster.

Die seitlichen Stöße der Rollbahnen lassen sich mit einem seitlichen Folienüberstand von ca. 3 cm zuverlässig gegen Estrichanmachwasser abdichten. Dieser Folienüberstand ist auch selbstklebend erhältlich. Die Deckschicht der tempusROLL Dämmrolle überzeugt seit jeher durch ihre hohe Reißfestigkeit. Mit sogenannten Tackernadeln werden die Heizrohre sicher befestigt. Der Produkt-Klassiker ist in den Stärken 20 bis 40 mm und in den Wärmeleitgruppen 032 / 035 / 040 / 045 lieferbar. Je nach Estrichstärke lassen sich so Trittschallverbesserungen von 26–35 dB erzielen. Als Alternativformat für kleine Flächen steht tempusFALT zur Verfügung. Die verlegefertigen Faltplatten in der Größe 1 x 2 m können in den Stärken von 15–50 mm produziert werden.

Weitere Infos zum Sortiment sowie ergänzende Elemente zur Vereinfachung der Montage sind über [www.herotec.de](http://www.herotec.de) abrufbar.



Der flexible Klassiker seit 1980: Die tempusROLL Dämmmatte von herotec gibt es in einer Vielzahl von Stärken und Wärmeleitgruppen.



Schnell gelegt, geschnitten, geklebt: Die Dämmmatten tempusROLL und tempusFALT passen zu fast jeder Art von Flächenheizung.

**Bilder:** **herotec GmbH Flächenheizung, Ahlen**