|  |  |
| --- | --- |
| PRESSE - INFO | Juli 2025 |
| KANN25011 |

***Aktuelle Pressemeldungen und Bilder können auch unter*** [***www.waldecker-pr.de***](http://www.waldecker-pr.de) ***heruntergeladen werden. Abdruck frei / Beleg erbeten.***

|  |  |
| --- | --- |
| *Redaktion:* *Waldecker-PR GmbH* *Ansprechpartnerin:*  *Vera Höhner*  *Robert-Koch-Straße 64*  *89522 Heidenheim*  *Telefon :++49 (07321) 34 97 43*  *E-Mail:* [*hoehner@waldecker-pr.de*](mailto:hoehner@waldecker-pr.de)  *Internet:* [*www.waldecker-pr.de*](http://www.waldecker-pr.de) *Kann GmbH Baustoffwerke* *Bendorfer Straße*  *56170 Bendorf*  *Telefon: ++49 (02622) 707-119*  *Fax: ++49 (02622) 707-165*  *E-Mail:* [*info@kann.de*](mailto:info@kann.de)  *Internet:* [*www.kann.de*](http://www.kann.de) | **Zena-Aqua von KANN**  **Sickerfugenpflaster ergänzt Gestaltungsfamilie**  Zeitlos-elegante Flächengestaltungen im durchgängigen Design – dafür steht die Produktreihe Zena von KANN. Um auch den Belangen der Regenwasserbewirtschaftung gerecht zu werden, ergänzt jetzt das Sickerfugenpflaster Zena-Aqua die beliebte Gestaltungsfamilie. Es vereint problemlos ökologische und optische Aspekte.  Einsatzmöglichkeiten bieten sich auf größeren Flächen, beispielsweise Eingangsbereiche, Vorplätze und Stellflächen für Fahrzeuge. Aufgrund seiner Dicke von 8 cm und dem KANNtec10-Verschiebeschutz lässt es sich auch in Bereichen mit geringer Verkehrsbelastung nutzen, etwa vor der Garage. Insgesamt verringert sich durch den Einbau von Sickerfugenpflaster der Anteil der versiegelten Grundstücksfläche und damit, je nach Gemeindesatzung, auch die Höhe der Gebühren für das abgeleitete Oberflächenwasser.  In der verlegten Fläche wirkt Zena-Aqua mit seiner granitartigen Anmutung optisch wie das klassische Zena-Pflaster. Da das Sickerpflaster ohne Fase gefertigt wird ergibt sich ein besonders exaktes Fugenbild. Der Unterschied besteht in der 5 mm breiten Sickerfuge, die das Niederschlagswasser sicher in den Untergrund ableitet. Die Versickerungsleistung beträgt 1.160 l/(s × ha). Seitliche Abstandshalter stellen bei der Verlegung die Einhaltung der Fugenbreite sicher.  KANN bietet Zena-Aqua in den zwei Farbtönen granitgrau und anthrazit im Format 40 x 20 cm an. Damit sind beispielsweise Flächen im Läuferverband oder auch im Ellenbogenverband zu realisieren. Außenanlagen lassen sich in Verbindung mit den Terrassenplatten, dem Zena-Pflaster sowie dem speziellen Zena-Randeinfassungsstein in idealer Weise durchgängig mit elegantem Touch gestalten, passend zu moderner Architektur.  Weitere Informationen zu den Produkten von KANN gibt es auf der [Webseite](https://www.kann.de/).  Ein Bild, das draußen, Fenster, Baum, Himmel enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.  Elegant und ökologisch: Mit Zena-Aqua versickert das Niederschlagswasser durch die aufgeweiteten Fugen an Ort und Stelle.  Ein Bild, das Rad, draußen, Reifen, Himmel enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.  Zena-Aqua lässt sich aufgrund seiner Dicke von 8 cm und dem KANNtec10-Verschiebeschutz auch in Bereichen mit geringer Verkehrsbelastung nutzen, etwa vor der Garage  **Fotos: KANN, Bendorf** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|