**Ein Fitting für alle Fälle**

***Essen, 05.08.2024***

*Im Lager Platz sparen und gleichzeitig immer die passende Lösung parat: Der neue Universal-Übergangsfitting von Sanha ermöglicht eine einfache, aber sichere Installation mit allen normgerechten Edelstahl-, C-Stahl- und Kupferrohren.*

Mit dem neuen Universal-Übergangsfitting von Sanha kann der Installateur jetzt bei der Verbindung dickwandiger Stahlrohre mit anderen Rohrarten zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Er verbindet herstellerneutral alle normgerechten Edelstahl-, C-Stahl- und Kupferrohren nach EN 10312, 10305 bzw. 1057. So spart sich der Installateur nicht nur Platz im Lager, sondern hat für seine Kunden jederzeit den richtige Fitting parat. Vor allem bei Reparaturen und im Notdienst erweist sich der Universalübergang als äußerst praktisch, da er in der Regel unabhängig von den bereits vorhandenen Rohrleitungen eingesetzt werden kann. Mit der Gewährleistung von Sanha können sowohl Installateure als auch die Endkunden auf die Dichtheit der Verbindung zählen.

Mit zwei Pressenden – eines für dickwandige Stahlrohre, das andere für Edelstahl-, C-Stahl- und Kupferrohre – können sowohl Neuinstallationen als auch Reparaturen im Bestand bequem und zeitnah durchgeführt werden. Die Verbindung mit dickwandigen Stahlrohren ist besonders beständig durch zwei Reihen von bidirektionalen „Zähnen“, die das Aufschieben des Fittings auf das Rohr erleichtern. Die Zähne greifen während der Verpressung in das Rohr und stabilisieren die Pressstelle zusätzlich. Eine 200 % größere Kontaktfläche des Dichtrings sorgt für einen dauerhaft isolierten Anschluss. Während die Seite für die dickwandigen Rohre mit dem MP-Profil verpresst werden kann, weist die Pressverbindung auf der anderen Seite alle Vorteile von combipress auf und kann mit den Originalkonturen SA, V und M verpresst werden.

Die Universal-Übergangsfittings werden aus Siliziumbronze (CuSi, CW724R) hergestellt. Dieser Werkstoff ist hoch korrosionsbeständig, insbesondere gegen Entzinkungskorrosion und damit sowohl für Trinkwasser als auch andere Anwendungen zertifiziert. Die Abmessungen reichen von ½“ x 15 mm bis zu 2“ x 54 mm und erlauben in Kombination mit den Verbindungsmöglichkeiten ein Maximum an Flexibilität.

*Weitere Informationen und Installationshinweise finden Sie unter* [*www.sanha.com*](https://www.sanha.com/)*.*

Der neue Universal-Übergangsfitting spart Platz im Lager und ermöglicht Verarbeitern höchste Flexibilität bei der Sanierung und im Neubau**.**

**Abbildung: SANHA GmbH & Co. KG, Essen**

**Medienkontakt**

SANHA GmbH & Co. KG

Sven Kalbitzer

Im Teelbruch 80

45219 Essen

Tel. +49 (0) 20 54 / 925-160

E-Mail sven.kalbitzer@sanha.com

*SANHA ist ein führender Hersteller* *für Rohrleitungssysteme und Fittings im Bereich der Kälte-, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Die Produkte des zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens werden in der Haustechnik zur Trink-, Brauchwasser-, Heizungs- und Gasinstallation verwendet, aber auch für Sprinkler-, Kühl-, Kälte- sowie Solarthermie-Anlagen. Das Unternehmen aus Essen beschäftigt rund 700 Mitarbeiter und ist in 50 Ländern aktiv.*

Referenz-Nr. 24010