**Exklusive Duschabtrennungen – die Serie MK930**

*Redaktion:*

***Waldecker PR GmbH***

***Büro für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit***

*Ansprechpartnerin:*

*Marion Paul*

*Ringstraße 49*

*56357 Holzhausen*

*Telefon: ++49 (06772) 969 87 39*

*E-Mail:* [*paul@waldecker-pr.de*](mailto:paul@waldecker-pr.de)

*Internet:* [*www.waldecker-pr.de*](http://www.waldecker-pr.de)

***Duschwelten***

***Breuer GmbH & Co. KG***

*August-Horch-Str. 1*

*56566 Neuwied*

*Telefon: ++49 (0)2631) 8607-0*

*Fax: ++49 (0)2631) 8607-222*

*E-Mail:* [*info@duschwelten.de*](mailto:info@duschwelten.de)

*Internet:* [*www.duschwelten.de*](http://www.duschwelten.de)

*[](https://www.youtube.com/channel/UCSYRjLVyfm7t66cZTpM0lEg)*

Juli 2024

24009

*Hochwertig, variabel und von ausgesuchter Brillianz – das ist die* [*Serie MK930*](https://www.duschwelten.de/duschkabinen/mk930/) *von Duschwelten. Sie steht insbesondere als rahmenlose Abtrennung in zahlreichen Ausführungen zur Verfügung. Abgerundet wird das Portfolio durch eine ausgesuchte Farbpalette.*

Die Serie MK930 gilt in ihrer Vielfalt als Garant für eine moderne Badausstattung, bei der die Duschabtrennung ihre volle Transparenz entfaltet. Sie ist aus 8 mm starkem Sicherheitsglas, aus dem sich selbst große Elemente passgenau fertigen lassen. So kann beispielsweise eine Drehtür bis 1.000 mm und eine Seitenwand bis 1.600 mm eingebaut werden. Als Maß für die Höhe gibt Duschwelten maximal 2.200 mm an.

Bei der rahmenlosen Ausführung sind extraflache Beschläge – innen flächenbündig – und Wandwinkel enthalten. Dadurch bietet sie bei einem direkten Wandanschluss die volle Einstiegsbreite. Zudem öffnen sich die Türen komfortabel sowohl nach innen als auch nach außen. Sämtliche Befestigungselemente und die Griffe stehen in vier Farben zur Wahl: Edelstahl Optik, Hochglanz verchromt, Schwarz Matt und Gold gebürstet. Damit können zahllose Gestaltungsvarianten umgesetzt werden.

Als teilgerahmte Variante punktet die MK930 mit einem dezenten Profil mit einem Verstellbereich von 20 mm, als Nischenlösung sind hier bis zu 40 mm möglich. Sie wird in Alu chromeffekt geliefert.

Auf Wunsch lässt sich bei allen Modellen die DualPlus-Beschichtung auf das Glas auftragen. Sie bewirkt eine leichtere Reinigung und weniger Wasserflecken. Duschwelten fertigt jede MK930-Abtrennung exklusiv nach Kundenwunsch. Bei den rahmenlosen Typen beinhaltet dies auch den professionellen, kostenfreien Aufmaßservice.

Ein Bild, das Im Haus, Wand, Inneneinrichtung, Kachel enthält.

Automatisch generierte BeschreibungWeitere Informationen rund um die Produkte und den Service sind auf der Website [www.duschwelten.de](http://www.duschwelten.de) zu finden.

Ein Bild, das Wand, Im Haus, Dusche, Installationszubehör enthält.

Automatisch generierte BeschreibungDuschwelten bietet mit der MK930 eine hochwertige Serie, die in Qualität, Variantenreichtum und Farbgestaltung hervorsticht – hier in Edelstahl Optik.

Als Walk-in-Variante setzt die MK930 in Schwarz matt den Farbakzent.

**Bilder: Duschwelten, Neuwied**