|  |  |
| --- | --- |
| PRESSE - INFO | März 2025 |
| KANN25002 |

***Aktuelle Pressemeldungen und Bilder können auch unter*** [***www.waldecker-pr.de***](http://www.waldecker-pr.de) ***heruntergeladen werden. Abdruck frei / Beleg erbeten.***

|  |  |
| --- | --- |
| *Redaktion:* *Waldecker-PR GmbH* *Ansprechpartnerin:*  *Vera Höhner*  *Robert-Koch-Straße 64*  *89522 Heidenheim*  *Telefon :++49 (07321) 34 97 43*  *E-Mail: [hoehner@waldecker-pr.de](mailto:hoehner@waldecker-pr.de)*  *Internet:* [*www.waldecker-pr.de*](http://www.waldecker-pr.de) *Kann GmbH Baustoffwerke* *Bendorfer Straße*  *56170 Bendorf*  *Telefon: ++49 (02622) 707-119*  *Fax: ++49 (02622) 707-165*  *E-Mail:* [*info@kann.de*](mailto:info@kann.de)  *Internet:* [*www.kann.de*](http://www.kann.de) | **Klare Linien und attraktives Farbspiel**  **Neues Pflaster Zentano Pur von KANN passt sich der Umgebung an**  Hochwertiges Gestaltungspflaster schlägt eine Brücke zwischen Architektur und Raum. Bei der Gestaltung von Außenanlagen liegen Konzeptionen in geradliniger Eleganz zurzeit absolut im Trend. Dabei zeigt das neue Gestaltungspflaster Zentano Pur von KANN, dass klare Formen und geometrisches Design nicht einfarbig sein müssen. Es vereint eine geradlinige, moderne Form mit einem attraktiven Farbkontrastspiel, das im Gesamtbild abwechslungsreich und ausgewogen wirkt.  Zentano Pur ist im Rechteckformat (3:1-Format) mit den Abmessungen 36 x 12 cm in 8 cm Dicke erhältlich. Es schließt in Bezug auf Format und Fase eine Lücke im KANN-Sortiment. Dank der ungefasten Kanten wirkt das Fugenbild besonders geradlinig. Die drei Farbvarianten Moonlightschwarz, Titangrau und Muschelkalk orientieren sich an natürlichen Beige- und Grau-/ Anthrazittönen. Sie erzeugen eine einheitliche Oberflächenwirkung mit interessantem Farbeffekt. In der Verlegung zeigt sich ein ausgewogenes Streifenbild mit reizvoller Farbgebung. Daraus ergibt sich insgesamt eine hochwertige Anmutung, die in jedem Fall Spannung in die Flächengestaltung bringt.  Das neue Betonsteinpflaster mit betonglatter Oberfläche spricht alle Bauherren und Planer an, die sich eine abwechslungsreiche Pflastergestaltung mit urbaner Eleganz wünschen. Doch Zentano Pur kann noch mehr: Neben dem Einsatz auf der Terrasse und im Eingangsbereich lässt es sich aufgrund seiner Dicke von 8 cm und dem KANNtec10-Verschiebeschutz auch in der Grundstückseinfahrt oder dem Carport einsetzen. Weitere Informationen zu Zentano Pur und den Produkten von KANN gibt es auf [kann.de](https://www.kann.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dokumente/Kataloge___Broschueren/Akzente_2023_-_50_ausgewaehlte_Musteroberflaechen.pdf).  Ein Bild, das draußen, Baum, Himmel, Gebäude enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.  Eine klare Linienführung Dank ungefaster Kanten sowie die Oberfläche in streifig anmutender Optik kennzeichnen das neue Gestaltungspflaster Zentano Pur von KANN. Hier in der Farbe Titangrau.  **Ein Bild, das draußen, Fenster, Himmel, Gebäude enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.**  Das Gestaltungspflaster Zentano Pur vereint eine geradlinige, moderne Form mit einem attraktiven Farbkontrastspiel. Das Bild zeigt die Farbstellung Moonlightschwarz.  **Fotos: KANN, Bendorf** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|