|  |  |
| --- | --- |
| PRESSE - INFO | Okt. 2024 |
| 24011 |

***Aktuelle Pressemeldungen und Bilder können auch unter*** [***www.waldecker-pr.de***](http://www.waldecker-pr.de) ***heruntergeladen werden.***

***Abdruck frei / Beleg erbeten.***

|  |  |
| --- | --- |
| *Redaktion:* *Waldecker PR GmbH* *Ansprechpartner:*  *Vera Höhner*  *Robert-Koch-Straße 64*  *89522 Heidenheim*  *Telefon :++49 (07321) 34 97 43*  *E-Mail:* [*hoehner@waldecker-pr.de*](mailto:hoehner@waldecker-pr.de)  *Internet:* [*www.waldecker-pr.de*](http://www.waldecker-pr.de) *Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG* *Am Hartholz 4*  *82239 Alling*  *Telefon: ++49 (08141) 404179-0*  *Fax: ++49 (08141) 404179-9*  *E-Mail:* [*info@meltem.com*](mailto:info@meltem.com)  *Internet:* [*www.meltem.com*](http://www.meltem.com) | **Komfortlüftung und Fassadengestaltung**  **Meltem bietet auch bei den Fassadenabschlüssen verschiedene Lösungen**  *„Form follows function“ war immer ein wichtiger Grundsatz in Architektur und Design. Geht es darum, die optischen und gestalterischen Aspekte mit den Belangen der Lüftungstechnik auf einen Nenner zu bringen, bietet Meltem eine Auswahl verschiedener Lösungsansätze.*  Sollen die Fassadenabschlüsse sichtbar und formschön gestaltet werden, hat Meltem unterschiedliche Designs im Portfolio. Hochwertige Edelstahlschoten sind in Edelstahl, weiß oder individueller Sonderfarbe verfügbar. Darüber hinaus sind Fassadenabschlüsse als Kunststoffrohrset in weiß oder grau erhältlich. So lassen sich die Lüftungsabschlüsse an jedem Objekt passgenau auf die Fassadengestaltung und jeweiligen Anforderungen abstimmen.  Für Objekte, deren Fassadenoptik durch die Lüftungsabschlüsse nicht unterbrochen werden soll, entwickelte Meltem eine spezielle Fensterlaibungslösung, die für einen vor dem Gebäude stehenden Betrachter kaum sichtbar ist. Für beide Komfortlüftungs-Serien (M‑WRG-II und M-WRG) ersetzt die Laibungslösung die sonst üblichen Außenluft- und Fortluftöffnungen an der Fassade. Die Öffnungen für die Außen- und Fortluft befinden sich direkt in der Fensterlaibung und werden nur durch eine dezente Edelstahlblende abgeschlossen. Die so konzipierte Lüftungslösung wird selbst hochwertigen Fassadengestaltungen gerecht, da sie nahezu unsichtbar ist.  Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter [www.meltem.com](http://www.meltem.com).    **Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG, Alling**  Formschöner Fassadenabschluss: Die Edelstahlschoten zur Abdeckung der Lüftungsöffnungen wirken als hochwertiges Designelement.    **Copyright© Sigurd Steinprinz / ACMS Architekten**  Für den vor dem Gebäude stehenden Betrachter sind die  „versteckten“ Fassadenabschlüsse in der Fensterlaibung kaum zu erkennen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|