**Neuer Pausenhof an der Fliedetalschule**

*Redaktion:*

***Waldecker PR GmbH***

***Ansprechpartner:***

***Vera Höhner***

*Robert-Koch-Straße 64*

*89522 Heidenheim*

*Telefon: ++49 (07321) 34 97 43*

*E-Mail:* [*hoehner@waldecker-pr.de*](mailto:hoehner@waldecker-pr.de)

*Internet:* [*www.waldecker-pr.de*](http://www.waldecker-pr.de)

***F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG***

*Ruprechtstraße 24*

*36037 Fulda*

*Telefon: ++49 (0661) 8387 - 0*

*Fax: ++49 (0661) 8387 - 270*

*E-Mail: info@fcn-betonelemente.de*

*Internet: www.fcn-betonelemente.de*

**Objektspezifisches Betonsteinpflaster unterstützt barrierefreie Gestaltung**

Die Fliedetalschule nahe Fulda ist für die Zukunft gerüstet: Nach einem grundlegenden Umbau mit Sanierung des Altbestandes, Teilrückbau und Neubau findet nun wieder regulärer Schulbetrieb statt. Im Anschluss zur Fertigstellung des barrierefreien neuen Schultrakts erhielt auch das benachbarte Gelände ein „Upgrade“. Zudem sollte auch die optische Einbindung der gesamten Anlage in die angrenzende Bebauung mit der alten Kirche berücksichtigt werden.

Nach dem Um- und Teilneubau erhielt die Fliedetalschule einen komplett neu gestalteten Schulhof. Den barrierefreien Aspekt galt es im Außengelände fortzuführen. Dies gelang mit dem Einsatz des Gestaltungspflasters Tavolo-Mix Exakt klein in der objektspezifischen Sonderfarbe lichtgrau von F.C. Nüdling Betonelemente in Fulda. Dank minimaler Fase lässt es sich besonders eben verlegen. Das Pflaster wurde in zwei unterschiedlichen Reihenbreiten eingebaut und verläuft halbseitig in Längsrichtung, halbseitig in Querrichtung. Optisch getrennt werden die beiden Verlegerichtungen durch Betonblöcke, die als Sitzgelegenheiten dienen. Die Pflasterflächen passen sich farblich an den Neubau der Schule an und schaffen so eine Verbindung zwischen Architektur und Schulhof.

Mehr Infos zu den Produkten von FCN gibt es im Internet unter [www.nuedling.de/betonelemente](http://www.nuedling.de/betonelemente).

Ein Bild, das draußen, Baum, Himmel, Pflanze enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Der Pausenhof erhält sein attraktives Gesicht mit dem Pflaster Tavolo-Mix klein. Es wurde in zwei unterschiedlichen Reihenbreiten eingebaut.

Ein Bild, das draußen, Himmel, Baum, Pflanze enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Das Gestaltungspflasters Tavolo-Mix Exakt klein in der objektspezifischen Sonderfarbe lichtgrau von F.C. Nüdling Betonelemente in Fulda lässt sich Dank minimaler Fase besonders eben verlegen.

**Bilder: FCN, Fulda**