**Pflastersystem Primavera von FCN**

*Redaktion:*

***Waldecker PR GmbH***

***Ansprechpartner:***

***Vera Höhner***

*Robert-Koch-Straße 64*

*89522 Heidenheim*

*Telefon: ++49 (07321) 34 97 43*

*E-Mail:* [*höhner@waldecker-pr.de*](mailto:höhner@waldecker-pr.de)

*Internet:* [*www.waldecker-pr.de*](http://www.waldecker-pr.de)

***F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG***

*Ruprechtstraße 24*

*36037 Fulda*

*Telefon: ++49 (0661) 8387 - 0*

*Fax: ++49 (0661) 8387 - 270*

*E-Mail: info@fcn-betonelemente.de*

*Internet: www.fcn-betonelemente.de*

**Gestaltungsspielraum für den öffentlichen Raum**

Schlichte Eleganz liegt im Trend. Das zeigt sich nicht nur in der Architektur, sondern auch bei der Gestaltung öffentlicher Bereiche. Hier sind vor allem bei der Flächenbefestigung Produkte gefragt, die optisch dem Zeitgeist entsprechen und das Potenzial zum „Modernen Klassiker“ haben. Stadt- und Landschaftsplaner greifen dazu gerne auf Systemlösungen zurück. Aus dem Vollen schöpfen können sie mit den Gestaltungspflastern aus dem Primavera System von FCN.

Mit dieser Produktlinie steht Planern, Verarbeitern und Kommunen eine technisch und optisch ausgereifte Gesamtlösung zur Verfügung, die individuell an das architektonische Umfeld angepasst werden kann. Gleich, ob Straßen- oder Platzgestaltung, für geringe oder hohe Verkehrsbelastung, Primavera bietet Betonpflastersteine in 8, 10, 12 und 14 cm Dicke und Abmessungen vom Klein- bis zum Großformat. Ergänzt wird das System durch passende Bischofsmützen zur Erstellung eines sauberen Flächenrandes bei Diagonalverlegung. Die Steine stehen in den Varianten Classic ([8](https://www.nuedling.de/betonelemente/produkte/primavera-classic8-feingestrahlt) und [12 cm](https://www.nuedling.de/betonelemente/produkte/primavera-classic12-unbearbeitet) Dicke), mit vierfacher Rundumverzahnung (VS4 in [8](https://www.nuedling.de/betonelemente/produkte/primavera-vs48-unbearbeitet) und [14 cm](https://www.nuedling.de/betonelemente/produkte/primavera-vs414-unbearbeitet) Dicke) sowie Rundumverzahnung und zusätzlicher Profilierung auf der Steinunterseite (VS5 in [10](https://www.nuedling.de/betonelemente/produkte/primavera-vs510-unbearbeitet) und [12 cm](https://www.nuedling.de/betonelemente/produkte/primavera-vs512-unbearbeitet) Dicke) zur Verschiebesicherung zur Verfügung. Auf Wunsch ist Primavera auch als Airclean-Variante erhältlich.

Erweitert wird die Gestaltungsvielfalt durch die beiden Oberflächenvarianten feingestrahlt und unbearbeitet. Das Farbspektrum bilden braun-, grau- und Naturtöne. Auch melierte Nuancierungen stehen zur Wahl. Zudem können durch den Einsatz von Naturstein-Edelsplitten auch Sonderfarben realisiert werden, mit denen sich Flächen ganz individuell und objektbezogen gestalten lassen.

Mehr Infos zu den Produkten von FCN gibt es im Internet unter [www.nuedling.de/betonelemente](http://www.nuedling.de/betonelemente).

Ein Bild, das draußen, Gras, Pflanze, Baum enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Elegant und puristisch wirkt das Gestaltungspflaster Primavera VS 4.8 mit unbearbeiteter Oberfläche von FCN.

**Bild: F. C. Nüdling, Fulda**