**Serie Kwait: leise und montagefreundliche Kleinraum-Ventilatoren von Pluggit**

*Redaktion:*

***Waldecker PR GmbH***

***Ansprechpartnerin:***

*Nina Lechthoff*

*Arndtstraße 24*

*33615 Bielefeld*

*Telefon: ++49 1575 4851 786*

*E-Mail:* [*lechthoff@waldecker-pr.d****e***](mailto:lechthoff@waldecker-pr.de)

*Internet:* [*www.waldecker-pr.de*](http://www.waldecker-pr.de)

***Pluggit GmbH***

*Valentin-Linhof-Str. 2  
81829 München*

*Telefon: +49 (0)89 41 11 25 0*

*E-Mail:* [*info@pluggit.com*](mailto:info@pluggit.com?subject=Frage%20zu%20Presseinformation%20von%20PLUGGIT)

*Internet:* [*www.pluggit.com*](http://www.pluggit.com)

*Pluggit bringt mit Kwait 100 PWR und Kwait 100 IQ zwei Kleinraum-Ventilatoren auf den Markt, die Feuchte- und Geruchsspitzen kurzzeitig beseitigen können, ohne dass ein kontinuierlicher Betrieb notwendig ist. Sie ermöglichen eine unkomplizierte Installation und sind speziell für Feuchträume entwickelt.*

Eine besondere Funktion der Kleinraum-Ventilatoren der Kwait-Serie ist die individuelle Einstellbarkeit der Luftmenge zur präzisen Anpassung an die jeweilige Situation. Ebenso können die Nutzer zwischen Aussetz- und Dauerbetrieb auswählen. Damit ist eine besonders flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen möglich. Alle Systeme erfüllen die Anforderungen der DIN 1946-6.

Der intelligente Kleinraum-Ventilator Kwait 100 IQ ist durch seinen integrierten Präsenzmelder und Feuchtesensor stets in der Lage, folgerichtig zu reagieren und den Luftstrom entsprechend zu regulieren. Er passt seine Leistung automatisch an die Umgebungsbedingungen und Lüftungsanforderungen an. Seine hohe Luftleistung wird durch den strömungsoptimierten Lufteintritt gewährleistet. Trotz seiner Leistung läuft der Ventilator flüsterleise, was für ein angenehmes Raumklima ohne störende Geräusche sorgt. Mit nur zwei Adern für Phase- und Nullleiter ermöglicht er eine einfache Installation.

Kwait 100 PWR ermöglicht mit einer Leistungsaufnahme von nur 6 Watt ebenfalls eine individuelle Einstellung der Luftmenge sowie zusätzliche Optionen wie einen einstellbaren Nachlauf von 1, 5, 15 oder 30 Minuten, die einfach über Kippcodierschalter vorgenommen werden können. Der Kleinraum-Ventilator kann wahlweise an Wand oder Decke montiert werden. Durch seinen abwaschbaren Filter ist er besonders langlebig.

Optisch und technisch für die Kombination mit den dezentralen Lüftungsgeräten der Serie iconVent oder den Außenluftdurchlässen von Pluggit entwickelt, bilden die Kleinraum-Ventilatoren der Kwait-Serie im Verbund mit diesen eine effiziente und preiswerte Lösung für die Wohnraumbelüftung.

Weitere Informationen zu Pluggit gibt es auf der [Website](https://www.pluggit.com/wohnraumlueftung/) unter [pluggit.com](http://www.pluggit.com).



Die Kleinraum-Ventilatoren der Kwait-Serie bieten eine leise, montagefreundliche und effiziente Lösung für die Entlüftung der Feuchträume, wie etwa WC, Bad und Küche. Im Bild: Kwait 100 PWR

Ein Bild, das Haushaltsgerät, Gerät, Küchengerät, Monitor enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Der Kwait 100 IQ passt sich dank seiner selbstlernenden Funktionsweise automatisch an die Bedingungen an und sorgt mit permanenter Feuchtemessung für optimale Luftqualität.

Bilder: Pluggit GmbH, München