**Smart Heizen mit dem BioWIN Ultegra**

*Redaktion:*

***Waldecker - PR***

***Ansprechpartnerin: Vera Höhner***

*Robert-Koch-Straße 64*

*89522 Heidenheim*

*Telefon: ++49 (07321) 34 97 43*

*E-Mail: hoehner@waldecker-pr.de*

*Internet:* [*www.waldecker-pr.de*](http://www.waldecker-pr.de)

***Windhager Zentralheizung GmbH***

*Daimlerstraße 9*

*86368 Gersthofen*

*Telefon: ++49 (0821) 21680 - 0*

*Fax: ++49 (0821) 21680 - 290*

*E-Mail: info@de.windhager.com*

*Internet:* [*www.windhager.com*](http://www.windhager.com)

**Schnelle Inbetriebnahme mit Plug and Heat**

*Heizkesselinstallation leicht gemacht: Mit dem Pelletskessel* [*BioWIN Ultegra*](https://www.windhager.com/de-de/produkte/pelletsheizung/biowin-ultegra/) *unterstützt Windhager das Handwerk bei der Umsetzung der Energiewende. Dank umfangreicher Vorarbeiten bereits im Werk wird der Kessel in großen Teilen anschlussfertig ausgeliefert. Das gilt sowohl für die Elektrik als auch die Hydraulikanschlüsse für den Heizkreis, den Pufferspeicher oder Boiler.*

Das werksseitig vorbereitete System erleichtert die Inbetriebnahme enorm und verkürzt die Installationszeit bis zu drei Stunden. Der zur Konfiguration benötigte QR-Code wird dem Lieferschein entnommen. Er wird nach Anschluss von Hydraulik und Elektrik sowie dem Einschalten des Kessels mit der Windhager App eingelesen. Auf diese Weise werden alle relevanten Parameter aktiviert. Da dieser Prozess mit einem lokalen WLAN-Hotspot am BioWIN Ultegra durchgeführt wird, ist keine Internetverbindung erforderlich.

Auch bei der Bedienung des BioWIN Ultegra setzt Windhager auf neue Technik. Anstelle des klassischen Steuerungsdisplays am Gerät kann nun auf eine Smartphone- und Tablet-App für alle gängigen Geräte zurückgegriffen werden. Damit lässt sich die Heizung auch aus der Ferne steuern. Falls gewünscht, wird der BioWIN Ultegra auch zusammen mit dem Windhager Tablet myComfort Controller geliefert, das sich direkt am Gerät anbringen lässt.

Das Steuerungsdisplay am Pelletkessel wird durch einen intuitiven Drehknopf abgelöst, den myMagicButton. Mit ihm lässt sich direkt auf die wichtigsten Betriebsarten zugreifen. Dazu zählen Aus/Ein, Automatik, Info/Fehler/Alarm-Anzeige, Manuell, Reinigung, Kaminkehrer-Funktion sowie die Verbindungsmöglichkeiten. Alle anderen Einstellungen werden mit der Regelungsapp myComfort über das Smartphone oder Tablet vorgenommen.

Der BioWIN Ultegra ist in den Leistungsklassen 12 und 18 kW erhältlich und eignet sich damit besonders für Ein- bis Zweifamilienhäuser.

Weitere Infos zu den Produkten und Technologien von Windhager sind auf der [Website](https://www.windhager.com/de-de/) zu finden.

Ein Bild, das Design, Drucker, Im Haus enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Schnelle Installation und smarter Betrieb. Mit dem neuen BioWIN Ultegra unterstützt Windhager die Energiewende.

**Abbildung: Windhager Zentralheizung, Gersthofen**