**Vitramo-Neuheit: Badheizkörper in Anthrazit**

*Redaktion:*

***Waldecker PR GmbH***

***Büro für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit***

*Ansprechpartnerin:*

*Marion Paul*

*Ringstraße 49*

*56357 Holzhausen*

*Telefon: ++49 (06772) 969 87 39*

*E-Mail:* [*paul@waldecker-pr.de*](mailto:paul@waldecker-pr.de)

*Internet:* [*www.waldecker-pr.de*](http://www.waldecker-pr.de)

***Vitramo GmbH***

*Zur Altenau 6*

*97941 Tauberbischofsheim*

*Telefon: ++49 (0)9341-8495717*

*Fax: ++49 (0)9341-8494749*

*E-Mail:* [*info@vitramo.com*](mailto:info@vitramo.com)

*Internet*[*: www.infrarotheizung-vitramo.de*](https://www.infrarotheizung-vitramo.de/)

[](https://www.facebook.com/Vitramo.GmbH/)[](https://www.linkedin.com/company/vitramo?original_referer=)

*[](https://www.youtube.com/user/vitramo)* [](https://www.instagram.com/vitramo_infrarotheizung/)

[Ein Bild, das Logo, Vogel enthält.

Automatisch generierte Beschreibung](https://twitter.com/vitramo)[Ein Bild, das Symbol, Grafiken, Schrift, weiß enthält.

Automatisch generierte Beschreibung](https://www.xing.com/pages/vitramogmbh)

**Schön und warm**

*Gutes Design zählt zum Markenkern von Vitramo, dem süddeutschen Hersteller hochwertiger Infrarotheizungen. Das gilt auch für den Badheizkörper in der Farbe Anthrazit, der auf den diesjährigen Frühjahrsmessen Premiere hatte.*

Sowohl auf der light & building in Frankfurt als auch auf der ifh in Nürnberg hieß es am Messestand von Vitramo: „Vorhang auf für den neuen Star im Bad“. Mit dem schicken Badheizkörper in Anthrazit lassen sich Bäder elegant und effizient erwärmen. Optional bieten bis zu drei Handtuchhalter einen weiteren Nutzen. Sie sind in verchromtem Metall oder matt gebürstetem Edelstahl erhältlich und können links- oder rechtsseitig offen oder geschlossen einfach am Heizelement befestigt werden.

Die Vitramo-Entwicklung greift das bewährte Infrarot-Wandheizelement VB auf, das für den Einsatz als Badheizkörper technisch überarbeitet wurde. Die hochformatigen Elemente sind in den Leistungsklassen 560, 660 und 860 Watt neben der neuen Farbe Anthrazit auch in schlichtem Weiß erhältlich.

Die Besonderheit: Die Badheizkörper sind in zwei Heizzonen aufgeteilt. Die obere erreicht bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C eine Oberflächentemperatur von maximal 100 °C, während die Temperatur im unteren Bereich, wo die Handtuchhalter montiert werden, auf maximal 70 °C limitiert ist. Auf diese Weise wird eine sanfte Temperierung der Handtücher gewährleistet, sodass sie angenehm vorgewärmt und sicher durchgetrocknet werden.

Die neuen Badheizelemente können in gut gedämmten Bädern als Alleinheizung dienen. Ebenso stellen sie – auch nachträglich installiert – eine willkommene Ergänzung zu einer konventionellen Zentralheizung dar. Denn wie beim Infrarot-Prinzip üblich, tritt dasselbe Komfortgefühl bereits bei geringerer Raumtemperatur ein, was unterm Strich auch einen geringeren Energieverbrauch bedeutet. Zudem wird durch die Erwärmung der Oberflächen die oft im Bad bekannte Schimmelbildung verhindert.

Weitere Informationen zu Anwendungen und Produkten sind auch auf [www.infrarotheizung-vitramo.de](http://www.infrarotheizung-vitramo.de) zu finden.

Der neue Vitramo Badheizkörper in Anthrazit ist ein Design-Highlight, nicht nur in architektonisch anspruchsvoll gestalteten Bädern.

**Bild: Vitramo GmbH, Tauberbischofsheim**